**MARQUE** : ARISTON

**CODE COMMERCIAL** : LIC 3B+26

**NOMBRE DE COUVERTS** : 14

**CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE** : A++

**Consommation d'énergie** :

265 kWh par an, basée sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant un remplissage d'eau froide et la consommation en modes basse puissance. La consommation réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.

**Consommation d'énergie du programme "Eco 50°"** : 0,93 kWh

**Consommation d'énergie en mode veille prolongée** : 5 W

**Consommation d'énergie en mode éteint** : 0,5 W

**Consommation d'eau** :

3360 litres par an, basée sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.

**Classe d'efficacité de séchage** :

A sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace).

Le programme **"Eco 50°"** est le cycle de nettoyage standard auquel les informations de l'étiquette et de la fiche se rapportent. Ce programme est adapté pour nettoyer de la vaisselle normalement sale, et c'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.

**Durée du cycle pour le programme "Eco 50°"** : 220 minutes

**Durée en mode veille prolongée** : 12 minutes

**Niveau sonore** : 46 dB(A) re 1 pW

**Type d'installation** : Encastrable